{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["erikoislev.1","erikoislev.2","FRH-1 B"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"erikoislev.1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":13,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["A0",null,null,null,"A4",null,null,null,null,null,null,null,"A5"]
[]
["Virtalähde",null,null,null,"IO-yksikkö",null,null,null,null,null,null,null,"Tuloyksikkö"]
["PS-M-64.1.1",null,null,null,"SA-M-8.8.1",null,null,null,null,null,null,null,"BI-M-4.0.1"]

{"sheet":"erikoislev.2","index":1,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["A2",null,null,null,"A3",null,null,null,"A1"]
[]
["Releyksikkö",null,null,null,"Releyksikkö",null,null,null,"Valonsäädin"]
["SA-M-0.4.1",null,null,null,"SA-M-0.4.1",null,null,null,"DA/M.6.210.2.1   "]

{"sheet":"FRH-1 B","index":2,"n_rows":35,"n_cols":22,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,19,35,22],[24,9,25,12],[26,9,29,12],[24,19,25,22],[26,19,29,22],[30,19,31,22]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"L1","L2","L3","L1","L2","L3","L1","L2","L3","L1","L2","L3","L1","L2","L3","L1","L2","L3"]
[null,null,null,"1F1","1F2","1F3","2F1","2F2","2F3","3F1","3F2","3F3","4F1","4F2","4F3","5F1","5F2","5F3","6F1","6F2","6F3","       PÄÄKYTKIN"]
[null,null,null,"Maa-","Maa-","Maa-","Liesi","Liesi","Liesi","Kiuas","Kiuas","Kiuas","Kotija-","Palova-","F@H -","APK","JK","Jako -",null,null,null,"    HUVUDBRYTARE"]
[null,null,null,"lämpö-","lämpö-","lämpö-",null,null,null,null,null,null,"kamon","roittimet","Laitteet","PR.","PK","tukki"]
[null,null,null,"keskus","keskus","keskus",null,null,null,null,null,null,"PR.",null,null,null,"PR.","Ovikello"]
[]
[null,null,null,"L1","L2","L3","L1","L2","L3","9F       VIKAVIRTASUOJAKYTKIN                                               .              FELSTRÖMSBRYTARE   ",null,null,null,"L1","L2","L3","L1","L2","L3","7F       VIKAVIRTASUOJAKYTKIN                                               .              FELSTRÖMSBRYTARE   "]
[null,null,null,"10F1","10F2","10F3","9F1","9F2","9F3",null,null,null,null,"8F1","8F2","8F3","7F1","7F2","7F3"]
[null,null,null,null,null,null,"PR.","PR.","PR.","Keskus on varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Tarkista, että kytkin on I-asennossa. Kytkimen toiminta on tarkistettava ainakin 2 kertaa vuodessa painamalla TESTI-painiketta ( T ), jolloin kytkimen on lauettava. Centralen är försedd med felströmbrytare. Kontrollera, at brytaren är i I-läge. Brytarens funktion bör kontrolleras åtminstone en två gång per år, genom att trycka på testknappen T, varvid brytaren bör lösa ut.",null,null,null,"Sää-","Sää-",null,"PPK","KR","IVK","Keskus on varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Tarkista, että kytkin on I-asennossa. Kytkimen toiminta on tarkistettava ainakin 2 kertaa vuodessa painamalla TESTI-painiketta ( T ), jolloin kytkimen on lauettava. Centralen är försedd med felströmbrytare. Kontrollera, at brytaren är i I-läge. Brytarens funktion bör kontrolleras åtminstone en två gång per år, genom att trycka på testknappen T, varvid brytaren bör lösa ut."]
[null,null,null,null,null,null,"Auton -","Ulko -","Keittiön",null,null,null,null,"dettävä","dettävä",null,"PR.","PR.","(LTO)"]
[null,null,null,null,null,null,"lämmitys","PR.","työtasot",null,null,null,null,"Valaistus/","Valaistus/",null,null,null,"PR."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valaistus","Valaistus"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L1","L2","L3","L1","L2","L3","11F       VIKAVIRTASUOJAKYTKIN                                               .              FELSTRÖMSBRYTARE   "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"12F1","12F2","12F3","11F1","11F2","11F3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F@H","F@H",null,"PR.","PR.","PR.","Keskus on varustettu vikavirtasuojakytkimellä. Tarkista, että kytkin on I-asennossa. Kytkimen toiminta on tarkistettava ainakin 2 kertaa vuodessa painamalla TESTI-painiketta ( T ), jolloin kytkimen on lauettava. Centralen är försedd med felströmbrytare. Kontrollera, at brytaren är i I-läge. Brytarens funktion bör kontrolleras åtminstone en två gång per år, genom att trycka på testknappen T, varvid brytaren bör lösa ut."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"valaistus-","valaistus-",null,"Ohjattavat"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ohjaukset","ohjaukset"]